

Техникийн тодорхойлолт

ACS580-01-169A-4

ACS580-01-169A-4 Pn 90kW l2 169A,

Protection class IP21, EMC class C2



Ерөнхий мэдээлэл

Олон улсын худалдааны нэршил ACS580-01-169A-4

Бүтээгдэхүүний ID 3AUA0000080505

ABB бүтээгдэхүүний төрлийн нэршил ACS580-01-169A-4 Каталоги тайлбар ACS580-01-169A-4 Pn 90kW I2 169A, хамгаалалтын зэрэг IP21, EMC класс С2

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн улс Финлянд (FI)

Тариф дугаар 85044088

Бараа нэмхэмжлэлийн тайлбар ACS580-01-169A-4 Pn 90kW I2 169A, хамгаалалтын зэрэг IP21, EMC класс С2

Захиалах доод хэмжээ 1 ширхэг

Худалдах хэмжих нэгж ширхэг

Хэмжээ

Бүтээгдэхүүний өндөр 880мм

Бүтээгдэхүүний урт 370мм

Бүтээгдэхүүний өргөн 284мм

Бүтээгдэхүүний цэвэр жин 54кг

Техникийн үзүүлэлт

Оролтын давтамж (fin ) 50/60 Гц

Хэвийн ажиллах орчины температур -55 - +55C

Оролтын хүчдэл (Uin) 380…….415В

Суурилуулалтын хэлбэр Хананд суурилуулах

Фазын тоо 3

Гаралтын гүйдэл (хэвийн ачаалалтай хэрэглээнд) 169А

Гаралтын чадал (Бага ачаалалтай хэрэглээнд) 90 кВт

Гаралтын чадал (хэвийн ачааллын үед) 90 кВт

Чадлын коэффициент (cos) 0.98

Нэмэлт мэдээлэл

Давтамж хувиргагчийн үндсэн төрөл AC580

Бүтээгдэхүүний нэр Давтамж хувиргагч

* хүчдэл тогтворжуулагчтай
* Хяналтын дэлгэцтэй
* PLC-тэй холбогдож ажиллах боломжтой
* Хэт ачааллын хамгаалалттай
* LAN оролттой
* Олон улсын чанрын ISO 9001 стандарт хангасан.

Төхөөрөмжийн марк ACS580

Категори

Драйв Нам хүчдэлийн хувьсах гүйдлийн драйв ерөнхий зориулалтайдрайв ACS880-01- Хананд суурилуулах зориулалттай сингл драйв

  

 